//  H2XLJ2.TXT 29.0 BARCODE-DRUCK A LA HP LJ2 (PCL4) 2006MAY17PE
//  COPYRIGHT (C) 2005-2006 H.W.PETER, WUPPERTAL .DE --
//  COPYRIGHT (C) 2005-2006 PETER+GEISENDORF GMBH, SPROCKHOEVEL .DE --

//  56789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.12345
//  -----------------------------------------------------------------------

//  VORGEHENSWEISE:

//  Die folgende Beschreibung gilt für Systeme MS Windows 2000, XP,
//  das Verfahren ist jedoch NICHT verfügbar für MS Windows 95/98/ME.
//

//  1.  LOKAL ist ein Drucker(-Treiber) einzurichten für einen Drucker, der
//      PCL4, die Steuersprache für den HP LaserJet Series II, versteht.
//      Ggf. ist es einfach, diesen Drucker nicht mit seinem eigenen,
//      sondern gleich mit dem HP LJ2 Treiber zu fahren. Dieser Treiber
//      darf jedoch NICHT umbenannt werden zu PGOFFICEPn bzw. PGOFFICESn.

//  2.  Dieser Drucker ist sodann freizugeben:
//          Start (Klick)
//          Einstellungen (Klick)
//          Drucker (Klick)
//      --> Druckername (Klick rechts)
//          Eigenschaften (Klick)
//          Freigabe (Klick)
//      (+) Freigegeben als: XXXXXLJ2 (Freigabename)
//          OK (Klick)

//  3.  Benötigt wird ausserdem der Servername des Computers, an dem dieser
//      Drucker technisch angeschlossen ist:
//          Arbeitsplatz (Klick rechts)
//          Eigenschaften (Klick)
//          Netzwerkidentification (Klick)
//      --> Computername: XXXXXCPU.
//          Abbrechen (Klick)

//  4.  Nun kann in einer sog. DOS-Box ein logischer Drucker-ANSCHLUSS, z.B.
//      LPT3: zu dieser FRreigabe geleitet werden mit dieser Eingabe:
//
//          net  use  LPT3:  \\XXXXXCPU\XXXXXLJ2  /persistent:YES  <Enter>

//  5.  Danach kann ein solcher Drucker mit einem für PCL4 konzipierten
//      Datenstrom gesteuert werden, z.B. um BARCODE-Etiketten via LPTn:
//      zu erstellen:
//      Via moto-concept Programm-Nr. 70.78 (?:Einstellungen) spezifizieren
//          Anschluss ..: C    (repräsentiert LPT3:)
//          Drucker/Form: 2:PCL4/2x16
//          Codierung ..: 8:Code128
//          :
//          

//  56789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.12345
//  -----------------------------------------------------------------------


//  
//  56789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.12345
//  -----------------------------------------------------------------------

//  CONTEXT:


Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.

C:\>net view
Servername             Beschreibung

---------------------------------------------------------------------------
\\HWP2K
\\HWPNL
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\>net view \\hwp2k
Freigegebene Ressourcen auf \\hwp2k



Name         Typ          Lokal    Beschreibung

---------------------------------------------------------------------------
C            Platte
GenericT     Drucker               Generic / Text Only
HP1000       Drucker               hp LaserJet 1000
HWP2KLJ2     Drucker               LJ2LOCAL
MSASPNET     Platte
PGOFFICE     Platte
PGXFILES     Platte
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\>net use lpt3: \\HWP2K\HWP2KLJ2 /persistent:YES
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.


C:\>

//  56789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.12345
//  -----------------------------------------------------------------------


//  